Andalkan pilihan klasik yang teruji oleh waktu untuk kebutuhan pengukuran viskositas fundamental Anda. Viskometer rotari analog ini adalah pilihan ideal untuk penentuan viskositas absolut dari berbagai macam cairan, mulai dari minyak dan cat hingga makanan dan kosmetik. Dirancang sebagai "kuda beban" laboratorium, instrumen ini memberikan data viskositas yang esensial untuk kontrol kualitas harian, memastikan produk Anda memenuhi spesifikasi yang disyaratkan secara konsisten.
Manfaatkan desain mekanis yang kokoh dan pengoperasian yang sangat mudah. Dibangun dengan fokus pada durabilitas, konstruksi mekanisnya yang sederhana memastikan masa pakai yang panjang dengan kebutuhan perawatan minimal, menjadikannya andal untuk penggunaan terus-menerus. Dengan tampilan dial analog yang jelas dan pemilihan kecepatan manual yang mudah, alat ini dapat dioperasikan secara efisien oleh teknisi mana pun tanpa memerlukan pelatihan yang rumit.
Dapatkan performa yang serbaguna dan konsisten untuk berbagai aplikasi. Meskipun sederhana, instrumen ini dilengkapi dengan beberapa pilihan kecepatan putar dan satu set rotor (spindel) standar yang dapat diganti. Kombinasi ini memungkinkannya untuk secara efektif mengukur spektrum viskositas yang luas, dari cairan yang relatif encer hingga material yang lebih kental, menjadikannya alat yang fleksibel untuk menangani sebagian besar aplikasi kontrol kualitas yang umum.
Ini adalah solusi kontrol kualitas yang paling hemat biaya untuk laboratorium Anda. Viskometer ini merupakan investasi cerdas bagi perusahaan yang ingin membangun atau memperluas kemampuan kontrol kualitas mereka dengan anggaran yang efisien. Dengan menyediakan data viskositas yang andal untuk menjaga konsistensi produk dan memenuhi standar, alat ini menawarkan nilai dan return on investment yang luar biasa untuk jaminan kualitas yang fundamental dan tanpa embel-embel.
Rely on the time-tested, classic choice for your fundamental viscosity measurement needs. This analog rotating viscometer is the ideal selection for determining the absolute viscosity of a wide variety of fluids, from oils and paints to foods and cosmetics. Designed to be a laboratory workhorse, this instrument provides the essential viscosity data needed for daily quality control, ensuring your products consistently meet their required specifications.
Benefit from a robust mechanical design and exceptionally straightforward operation. Built with a focus on durability, its simple mechanical construction ensures a long service life with minimal maintenance requirements, making it dependable for continuous use. Featuring a clear analog dial display and easy manual speed selection, this device can be operated efficiently by any technician without the need for complex training.
Achieve versatile and consistent performance for a range of applications. Despite its simplicity, this instrument is equipped with multiple speed settings and a standard set of interchangeable rotors (spindles). This combination allows it to effectively measure a broad spectrum of viscosities, from relatively thin liquids to more viscous materials, making it a flexible tool capable of handling the majority of common quality control applications.
This is the most cost-effective quality control solution for your laboratory. This viscometer represents a smart investment for companies looking to establish or expand their quality control capabilities on an efficient budget. By providing reliable viscosity data to maintain product consistency and meet standards, this instrument offers outstanding value and an excellent return on investment for fundamental, no-frills quality assurance.

