Definisikan durabilitas produk Anda dengan instrumen esensial untuk menentukan ketangguhan impak (impact toughness) dari material non-logam yang kaku. Alat uji ini secara akurat mengukur energi yang diserap oleh sebuah sampel saat mengalami benturan dan patah akibat ayunan pendulum, memberikan ukuran kuantitatif yang jelas mengenai ketahanannya terhadap guncangan dan benturan mendadak. Ini adalah alat yang sangat penting untuk pengujian plastik rekayasa, komposit yang diperkuat serat kaca, keramik, dan material insulasi listrik.
Rasakan rekayasa presisi dan akurasi digital dalam setiap pengujian. Instrumen ini menawarkan akurasi yang sangat tinggi hingga ±0.1%, memberikan tingkat kepercayaan tertinggi pada setiap data yang dihasilkan. Antarmuka digitalnya menampilkan hasil energi impak secara langsung, menghilangkan kesalahan pembacaan dan menyederhanakan proses pengujian. Dengan tersedianya beberapa pilihan rentang energi pendulum, alat ini dapat mengakomodasi pengujian berbagai material, dari plastik standar hingga komposit berkekuatan tinggi.
Pastikan kepatuhan terhadap standar industri dengan desain yang kokoh dan andal. Alat uji ini dirancang dan dibuat sesuai dengan standar internasional utama, seperti ISO 180, untuk memastikan bahwa hasil pengujian Anda dapat diterima dan dibandingkan secara global. Konstruksinya yang kokoh dan berat secara efektif meminimalkan getaran dan memastikan bahwa seluruh energi pendulum tersalurkan secara akurat ke sampel, menjamin hasil yang konsisten dan dapat diulang (repeatable).
Dorong inovasi dan pastikan integritas produk Anda. Ketahanan terhadap benturan adalah karakteristik kinerja kritis yang secara langsung menentukan keamanan, keandalan, dan masa pakai suatu produk. Dengan menggunakan alat uji presisi ini, para insinyur dan produsen dapat memilih material terbaik, mengoptimalkan desain produk untuk durabilitas maksimal, memvalidasi kualitas bahan baku, dan pada akhirnya, mengirimkan komponen dan produk yang terpercaya untuk tahan terhadap skenario benturan di dunia nyata.
Define your product's durability with this essential instrument for determining the impact toughness of rigid, non-metallic materials. This tester accurately measures the energy absorbed by a specimen during fracture from a pendulum strike, providing a clear, quantitative measure of its resistance to sudden shocks and impacts. It is a critical tool for testing engineered plastics, glass-fiber reinforced composites, ceramics, and electrical insulating materials.
Experience precision engineering and digital accuracy in every test. This instrument boasts a high accuracy of ±0.1%, providing the utmost confidence in every measurement. Its digital interface clearly displays the impact energy result, eliminating reading errors and simplifying the testing process. With different pendulum energy ranges available, this device can accommodate the testing of various materials, from standard plastics to high-strength composites.
Ensure industry standards compliance with a robust and reliable design. This tester is designed and built in strict accordance with major international standards, such as ISO 180, ensuring your test results are globally comparable and accepted. Its robust, heavy-duty construction effectively minimizes vibration and ensures that the pendulum's energy is delivered consistently and accurately to the specimen, guaranteeing repeatable results.
Drive innovation and ensure your product's integrity. Impact resistance is a critical performance characteristic that directly dictates a product's safety, reliability, and service life. By using this precision tester, engineers and manufacturers can select the best materials, optimize product design for maximum durability, validate the quality of materials, and ultimately, deliver components and products that are trusted to withstand real-world impact scenarios.

