Lakukan karakterisasi ketangguhan material Anda sesuai standar industri global dengan mesin uji presisi tinggi ini. Instrumen ini dirancang khusus untuk melakukan uji impak Charpy, sebuah metode yang diakui secara internasional untuk menentukan ketahanan material terhadap benturan. Dengan mengukur energi yang diserap oleh spesimen yang ditopang secara horizontal saat dipukul oleh pendulum, alat ini memberikan data kuantitatif yang krusial mengenai durabilitas plastik kaku, komposit, keramik, dan material non-logam lainnya.
Manfaatkan presisi digital untuk hasil yang cepat dan kapabilitas pengujian yang serbaguna. Dilengkapi dengan layar digital yang jernih, instrumen ini menyajikan hasil energi impak secara instan dan bebas dari kesalahan interpretasi, menyederhanakan alur kerja laboratorium Anda. Dengan tersedianya berbagai tingkat energi impak pendulum, mulai dari yang rendah untuk material getas hingga yang sangat tinggi untuk komposit tangguh, alat ini sangat fleksibel untuk memenuhi kebutuhan pengujian yang beragam.
Andalkan desain yang kokoh yang direkayasa untuk kepatuhan standar dan keandalan mekanis. Setiap aspek dari mesin ini, mulai dari kecepatan impak hingga geometri pendulum dan tumpuan spesimen, dibuat secara presisi untuk memenuhi persyaratan ketat standar internasional seperti ISO 179. Konstruksinya yang solid dan stabil memastikan bahwa setiap pengujian dilakukan secara konsisten, menghasilkan data yang dapat diandalkan dan sangat dapat diulang (repeatable).
Ini adalah alat yang esensial untuk jaminan kualitas dan pengembangan material. Kekuatan impak Charpy merupakan persyaratan umum dalam banyak spesifikasi material, terutama di sektor otomotif, konstruksi, dan barang-barang industri. Dengan menggunakan alat uji ini, produsen dapat mensertifikasi material mereka sesuai standar, menjamin keamanan dan keandalan komponen, melakukan riset berharga untuk material baru, dan memberikan kepercayaan berbasis data yang dituntut oleh pelanggan mereka.
Characterize your material's toughness to global industry standards with this high-precision testing machine. This instrument is specifically designed to perform the Charpy impact test, an internationally recognized method for determining a material's resistance to fracture. By measuring the energy absorbed by a horizontally supported specimen when struck by a pendulum, this device provides crucial quantitative data on the durability of rigid plastics, composites, ceramics, and other non-metallic materials.
Leverage digital precision for rapid results and versatile testing capabilities. Equipped with a clear digital display, this instrument provides instant, error-free impact energy results, streamlining your laboratory's workflow. With multiple pendulum impact energy levels available, from low energies for brittle materials to very high energies for tough composites, the machine is highly flexible to meet a diverse range of testing requirements.
Rely on a robust design engineered for standards compliance and mechanical reliability. Every aspect of this machine, from the impact speed to the geometry of the pendulum and specimen supports, is precisely crafted to meet the stringent requirements of key international standards like ISO 179. Its solid, stable construction ensures that every test is performed consistently, yielding dependable and highly repeatable data.
This is an essential tool for quality assurance and material development. Charpy impact strength is a frequent requirement in many material specifications, particularly in the automotive, construction, and industrial goods sectors. By using this tester, manufacturers can certify their materials against these standards, ensure the safety and reliability of their components, conduct valuable research on new materials, and provide the data-backed confidence their customers demand.

