Kenyamanan, keamanan, dan daya tahan sebuah sepatu sangat bergantung pada komponen internal yang tidak terlihat, salah satunya adalah shank atau penopang baja. Komponen vital ini berfungsi sebagai tulang punggung sepatu, memberikan topangan pada lengkung kaki dan menjaga integritas strukturalnya. Untuk memastikan komponen krusial ini memiliki tingkat kekakuan yang tepat, kami menyediakan sebuah instrumen pengujian presisi tinggi. Mesin ini secara spesifik dirancang untuk mengukur kekakuan (stiffness) longitudinal dari shank baja, memberikan data kuantitatif yang esensial bagi produsen untuk menciptakan alas kaki yang superior dalam hal kualitas dan kenyamanan.
Peralatan ini bekerja dengan metode pengujian cantilever beam yang terstandarisasi. Shank dijepit pada satu ujung, sementara beban massa yang terkalibrasi ditambahkan pada ujung lainnya untuk menyebabkan pembengkokan. Tingkat defleksi atau pelengkungan yang terjadi kemudian diukur dengan sangat akurat. Pengujian ini secara langsung menghitung flexural rigidity atau rigiditas lentur dari shank, sebuah parameter kunci dalam desain dan produksi sepatu. Dengan kepatuhan penuh pada standar desain industri seperti BS-5131, QB/T1812, dan T1813, hasil pengujian dari mesin ini diakui secara global, memastikan produk Anda memenuhi kualifikasi pasar internasional.
Setiap detail dari instrumen ini dirancang untuk akurasi dan keandalan. Dilengkapi dengan dial gauge presisi tinggi dengan graduasi hingga 0.01mm, mesin ini mampu mendeteksi perubahan defleksi sekecil apapun, menjamin hasil pengukuran yang sangat akurat. Penggunaan beban mati (dead weight) yang telah dikalibrasi memastikan bahwa gaya yang diterapkan pada setiap pengujian selalu konsisten dan dapat diulang (repeatable). Desainnya yang ringkas dan kokoh membuatnya ideal untuk ditempatkan di laboratorium kontrol kualitas atau fasilitas R&D mana pun tanpa memakan banyak ruang.
Mengadopsi mesin uji kekakuan shank ini ke dalam proses produksi Anda adalah sebuah langkah cerdas untuk diferensiasi produk. Ini memungkinkan Anda untuk secara konsisten menghasilkan sepatu dengan tingkat topangan yang optimal, mengurangi keluhan pelanggan terkait kenyamanan, dan membangun reputasi sebagai merek yang peduli pada kesehatan dan kepuasan penggunanya. Jangan biarkan kualitas komponen sepenting shank hanya berdasarkan perkiraan. Verifikasi, ukur, dan kendalikan kualitasnya secara presisi untuk membangun fondasi produk yang benar-benar kokoh dan andal.
The comfort, safety, and durability of a shoe critically depend on its unseen internal components, one of the most important being the steel shank. This vital component acts as the backbone of the shoe, providing essential arch support and maintaining its structural integrity. To ensure this crucial part has the correct level of stiffness, we provide a high-precision testing instrument. This machine is specifically designed to measure the longitudinal stiffness of steel shanks, giving manufacturers the essential quantitative data needed to create footwear that is superior in both quality and comfort.
This equipment operates on a standardized cantilever beam testing method. The shank is clamped at its heel end, while calibrated mass weights are added to its forward end to induce bending. The resulting amount of deflection or bending is then measured with extreme accuracy. This test directly calculates the flexural rigidity of the shank, a key parameter in shoe design and production. With full compliance to industry design standards such as BS-5131, QB/T1812, and T1813, the test results from this machine are globally recognized, ensuring your products meet international market qualifications.
Every detail of this instrument is engineered for accuracy and reliability. Equipped with a high-precision dial gauge with a minimum graduation of 0.01mm, the machine can detect even the slightest deflection, guaranteeing highly accurate measurements. The use of calibrated dead weights ensures that the force applied in every test is always consistent and repeatable. Its compact and robust design makes it ideal for placement in any quality control laboratory or R&D facility without occupying significant space.
Adopting this shank stiffness tester into your production process is a smart move for product differentiation. It allows you to consistently produce shoes with the optimal level of support, reducing customer complaints related to comfort and building a reputation as a brand that cares about the health and satisfaction of its users. Do not let the quality of a component as critical as the shank be a matter of guesswork. Verify, measure, and precisely control its quality to build a truly solid and reliable product foundation.

