Kerusakan produk selama pengiriman tidak hanya disebabkan oleh benturan atau jatuhan tunggal. Bahaya yang sering terabaikan adalah getaran konstan dan berulang selama berjam-jam di dalam truk atau kereta. Getaran ini dapat menyebabkan kerusakan fatik, komponen internal yang longgar, goresan pada permukaan produk, dan bahkan kegagalan struktural kemasan itu sendiri. Kami mempersembahkan Simulating Transportation Vibration Test Table, sebuah instrumen yang dirancang untuk meniru secara akurat kondisi perjalanan darat, memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi dan mencegah potensi kerusakan akibat getaran sebelum produk Anda meninggalkan gudang.
Mesin ini bekerja dengan menciptakan getaran resiprokal (gerakan putar bolak-balik) dengan amplitudo tetap 1 inci, sebuah parameter yang ditetapkan untuk secara efektif mensimulasikan getaran kendaraan. Dengan menempatkan produk kemasan Anda di atas meja uji dan menjalankannya pada kecepatan yang dapat diatur (100-300 RPM) untuk periode waktu tertentu, Anda dapat mengevaluasi ketahanan produk dan kemasan terhadap stres kumulatif. Yang terpenting, metode pengujian ini dirancang untuk sesuai dengan standar transportasi yang diakui secara global, termasuk prosedur ISTA (International Safe Transit Association) dan EN71, memberikan validitas dan kredibilitas pada hasil pengujian Anda.
Dibangun untuk pengujian yang andal, meja getar ini memiliki area uji yang luas dan kapasitas beban hingga 100 pon, cocok untuk berbagai ukuran paket dan produk, mulai dari panel PC dan barang elektronik hingga barang konsumen lainnya. Panel kontrol yang mudah digunakan memungkinkan pengaturan kecepatan dan durasi pengujian yang presisi, dengan timer yang dapat diatur hingga 99.99 jam untuk mensimulasikan perjalanan jarak jauh. Motor bertenaga 1 HP memastikan performa yang konsisten dan andal bahkan selama sesi pengujian yang panjang.
Setiap perusahaan yang mengirimkan produk fisik akan mendapat manfaat dari pengujian getaran. Ini adalah komponen penting dari program pengujian transit yang komprehensif, melengkapi pengujian jatuh dan tekan. Dengan data dari meja uji getar ini, para insinyur kemasan dapat membuat keputusan yang tepat tentang bantalan internal, metode pengamanan produk, dan kekuatan material kemasan. Identifikasi kelemahan desain, optimalkan biaya pengemasan, dan pastikan produk Anda tiba di tujuan dalam kondisi sempurna.
Product damage during shipment isn't only caused by single impacts or drops. An often-overlooked danger is the constant, repetitive vibration endured for hours in a truck or train. This vibration can cause fatigue damage, loosen internal components, abrade product surfaces, and even lead to the structural failure of the packaging itself. We present the Simulating Transportation Vibration Test Table, an instrument designed to accurately mimic road and rail conditions, allowing you to identify and prevent potential vibration-induced damage before your products ever leave the warehouse.
This machine works by creating a reciprocating vibration (a rotary back-and-forth motion) with a fixed 1-inch amplitude, a parameter set to effectively simulate vehicle vibrations. By placing your packaged product on the test table and running it at an adjustable speed (100-300 RPM) for a specified duration, you can evaluate the product and package's resistance to cumulative stress. Most importantly, this test method is designed to agree with globally recognized transportation standards, including ISTA (International Safe Transit Association) and EN71 procedures, lending validity and credibility to your test results.
Built for reliable testing, this vibration table features a large test area and a load capacity of up to 100 pounds, suitable for a wide range of package and product sizes, from PC panels and electronics to other consumer goods. The easy-to-use control panel allows for precise setting of speed and test duration, with a timer that can be set for up to 99.99 hours to simulate long-haul journeys. The 1 HP motor ensures consistent and dependable performance even during extended test sessions.
Any company that ships physical products will benefit from vibration testing. It is a critical component of a comprehensive transit testing program, complementing drop and compression tests. With data from this vibration test table, packaging engineers can make informed decisions about internal cushioning, product securing methods, and packaging material strength. Identify design weaknesses, optimize packaging costs, and ensure your products arrive at their destination in perfect condition.

