Tingkatkan kapabilitas laboratorium Anda dengan Coefficient of Friction (COF) Tester profesional kami, sebuah instrumen canggih yang dirancang untuk memberikan analisis gesekan paling akurat. Alat ini secara presisi mengukur koefisien gesek statis dan dinamis untuk berbagai material seperti film, kertas, dan pelapis. Dibuat untuk memenuhi berbagai standar internasional yang ketat, termasuk ASTM D 1894, ISO 8295, dan TAPPI 816, instrumen ini adalah pilihan utama untuk departemen R&D dan jaminan kualitas yang paling menuntut.
Alat ini dirancang sebagai solusi terintegrasi yang lengkap. Dilengkapi dengan mikrokomputer presisi tinggi, layar LCD yang jernih untuk pemantauan real-time, dan printer termal internal, Anda dapat melakukan pengujian dan langsung mencetak hasilnya untuk dokumentasi cepat. Fungsi ini menyederhanakan alur kerja, memastikan data penting dapat segera diarsipkan atau dibagikan, menjadikannya sangat efisien untuk lingkungan produksi dan laboratorium yang sibuk.
Menawarkan fleksibilitas dan presisi yang superior, instrumen ini tersedia dalam beberapa pilihan tingkat presisi, termasuk model berpresisi sangat tinggi (0.001), untuk memenuhi kebutuhan pengujian yang paling sensitif. Fitur utamanya adalah konektivitas penuh melalui port RS232 dan paket perangkat lunak (software) canggih yang disertakan. Hubungkan alat ke PC Anda untuk mengontrol pengujian, melakukan analisis data yang mendalam, membuat grafik, dan menyimpan laporan digital, mengubah data mentah menjadi wawasan yang berharga.
Jadikan instrumen ini sebagai pusat dari program quality control Anda. Dengan kemampuannya menguji sampel yang lebih tebal (hingga 2mm) dan menyediakan data yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai berbagai standar global, Anda dapat dengan percaya diri memvalidasi kualitas produk, memenuhi spesifikasi klien, dan mencegah masalah produksi. Ini adalah investasi esensial untuk perusahaan yang berkomitmen pada inovasi, kualitas, dan keunggulan kompetitif.
Elevate your laboratory's capabilities with our professional Coefficient of Friction (COF) Tester, an advanced instrument designed to deliver the most accurate friction analysis. This machine precisely measures both static and dynamic coefficient of friction for a wide range of materials, including film, paper, and coatings. Built to conform to a comprehensive suite of stringent international standards like ASTM D 1894, ISO 8295, and TAPPI 816, this instrument is the premier choice for the most demanding R&D and quality assurance departments.
This device is engineered as a complete, integrated solution. Equipped with a high-precision microcomputer, a clear LCD for real-time monitoring, and a built-in thermal printer, you can conduct a test and immediately print the results for quick documentation. This functionality streamlines workflows, ensuring critical data can be instantly archived or shared, making it incredibly efficient for fast-paced production and lab environments.
Offering superior flexibility and precision, this instrument is available in multiple precision levels, including an ultra-high precision model (0.001), to meet the most sensitive testing requirements. Its key feature is full connectivity via an RS232 port and the included advanced software package. Connect the device to your PC to control tests, perform in-depth data analysis, generate graphs, and save digital reports, transforming raw data into valuable insights.
Make this instrument the centerpiece of your quality control program. With its ability to test thicker samples (up to 2mm) and provide reliable, accountable data across multiple global standards, you can confidently validate product quality, meet client specifications, and prevent production issues. This is an essential investment for any company committed to innovation, quality, and a competitive edge.
