Hadir sebagai solusi pengujian material paling komprehensif, mesin uji kekerasan universal digital ini mendefinisikan ulang efisiensi dan akurasi di laboratorium Anda. Menggabungkan tiga metode pengujian yang paling vital yaitu Brinell, Rockwell, dan Vickers ke dalam satu unit yang canggih dan kokoh, perangkat ini menghilangkan kebutuhan akan beberapa mesin, menghemat ruang, waktu, dan investasi. Didesain dengan tampilan modern dan teknologi terkini, alat ini memberikan performa yang stabil, pengoperasian yang mudah, dan hasil yang dapat diandalkan untuk beragam jenis material, dari logam paling lunak hingga baja yang dikeraskan.
Inovasi inti terletak pada sistem digital terintegrasi. Dilengkapi layar LCD besar yang jernih, operator dapat dengan mudah melihat nilai kekerasan, statistik data, dan mengatur parameter pengujian secara langsung. Fitur penyimpanan data memungkinkan Anda untuk memanggil kembali dan memeriksa riwayat pengujian dengan mudah, meningkatkan ketertelusuran dan kontrol kualitas. Lebih dari itu, adanya mikro printer internal menjadi keunggulan tak ternilai, memungkinkan Anda untuk mencetak hasil pengujian secara instan untuk dokumentasi dan pelaporan, menjadikan alur kerja Anda lebih efisien dari sebelumnya.
Proses pengujian dirancang untuk kemudahan dan presisi maksimal. Siklus pembebanan, penahanan (dwelling), dan pelepasan beban uji berjalan sepenuhnya otomatis, meminimalkan intervensi operator dan meniadakan potensi kesalahan manusia. Waktu penahanan beban dapat diatur secara bebas dari 0 hingga 60 detik, memberikan fleksibilitas untuk memenuhi berbagai standar pengujian yang spesifik. Dengan tujuh tingkat kekuatan uji yang berbeda, mesin ini menawarkan kapabilitas tak tertandingi untuk menguji beragam material sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang paling menuntut sekalipun.
Setiap unit dikirimkan sebagai paket lengkap yang siap digunakan. Berbagai aksesoris standar premium disertakan, seperti indenter intan untuk Rockwell dan Vickers, indenter bola baja untuk Brinell dalam berbagai ukuran, eyepiece pengukuran digital, set meja uji (datar besar, kecil, dan bentuk V), serta blok kalibrasi standar untuk ketiga metode pengujian. Ini bukan hanya sebuah mesin, melainkan solusi pengujian kekerasan turnkey yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas, akurasi, dan kapabilitas laboratorium atau fasilitas produksi Anda ke tingkat selanjutnya.
Introducing the most comprehensive material testing solution, this digital universal hardness tester redefines efficiency and accuracy in your laboratory. By combining the three most vital testing methods, Brinell, Rockwell, and Vickers, into a single advanced and robust unit, this device eliminates the need for multiple machines, saving space, time, and investment. Designed with a modern appearance and the latest technology, it delivers stable performance, easy operation, and reliable results for a wide variety of materials, from the softest metals to hardened steels.
The core innovation lies in its integrated digital system. Featuring a large, clear LCD screen, operators can easily view hardness values, data statistics, and set testing parameters directly. The data storage function allows you to recall and check testing history with ease, enhancing traceability and quality control. Furthermore, the built in micro printer is an invaluable advantage, enabling you to print test results instantly for documentation and reporting, making your workflow more efficient than ever before.
The testing process is engineered for maximum simplicity and precision. The loading, dwelling, and unloading cycle of the test force is shifted completely automatically, minimizing operator intervention and eliminating potential human error. The dwell time is freely adjustable from 0 to 60 seconds, providing the flexibility to meet various specific testing standards. With seven different levels of test force, this machine offers unparalleled capability to test a diverse range of materials according to the most demanding application requirements.
Each unit is delivered as a complete, ready to use package. A full range of premium standard accessories is included, such as diamond indenters for Rockwell and Vickers, steel ball indenters for Brinell in various sizes, a digital measuring eyepiece, a set of test tables (large flat, small flat, and V shape), and standard calibration blocks for all three testing methods. This is not just a machine; it is a turnkey hardness testing solution designed to elevate the productivity, accuracy, and capabilities of your laboratory or production facility to the next level.

