Memperkenalkan sebuah solusi revolusioner untuk analisis bahan bakar di lapangan, penganalisis portabel kualitas militer ini dirancang untuk memberikan karakterisasi bahan bakar yang komprehensif dan cepat di mana pun dibutuhkan. Dibangun untuk beroperasi di lingkungan yang paling menantang, perangkat ini sangat ideal untuk aplikasi militer, logistik jarak jauh, kontrol kualitas di terminal bahan bakar, dan verifikasi pasokan. Kemampuannya untuk memberikan data krusial secara instan menghilangkan ketergantungan pada laboratorium pusat, memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat untuk memastikan integritas bahan bakar dan kesiapan operasional.
Inti dari keunggulan instrumen ini terletak pada prinsip pengukuran Spektroskopi Raman. Dengan menggunakan spektrometer dispersif 1064 nm dan sumber laser Kelas I, alat ini dapat menganalisis sampel bahan bakar dalam hitungan detik. Waktu pemanasan yang hanya satu menit dan waktu pengukuran sekitar tiga puluh detik per sampel secara dramatis meningkatkan efisiensi. Kalibrasi yang diatur pabrik menggunakan standar NIST menjamin tingkat akurasi dan keandalan yang tinggi. Analisis dilakukan dalam kompartemen sampel yang kedap cahaya menggunakan vial kaca sekali pakai, menyederhanakan proses dan mencegah kontaminasi silang.
Fleksibilitas analitisnya tidak tertandingi, mampu mengidentifikasi dan mengkarakterisasi berbagai jenis bahan bakar termasuk bensin, solar, bahan bakar jet, dan biodiesel. Untuk bensin, alat ini dapat menentukan parameter kunci seperti angka oktan (RON, MON), fraksi distilasi, tekanan uap, dan kandungan aromatik, olefin, serta aditif. Untuk solar, parameter penting seperti indeks setana, titik nyala, dan titik kabut dapat diukur. Kemampuan yang sama luasnya juga berlaku untuk bahan bakar jet, di mana ia dapat menganalisis titik beku, stabilitas termal, dan nilai kalor, menjadikannya satu alat untuk semua kebutuhan analisis bahan bakar.
Dirancang untuk mobilitas dan daya tahan, penganalisis ini dilengkapi dengan komputer internal yang memenuhi standar militer MIL-STD 810G, memastikan kinerjanya tetap andal bahkan dalam kondisi guncangan, getaran, dan suhu ekstrem. Perangkat lunak yang intuitif dengan kapabilitas pencarian pustaka dasar memungkinkan identifikasi dan verifikasi bahan bakar yang cepat. Setiap unit dikirimkan dalam kemasan peti kayu yang kokoh dan telah diberi perlakuan khusus, memberikan perlindungan maksimal selama pengiriman ke lokasi operasional mana pun di seluruh dunia.
Paket pembelian ini merupakan solusi analisis lapangan yang lengkap. Selain unit utama, disertakan pula berbagai aksesori esensial seperti silinder ukur, termometer presisi, densimeter, dan sekering cadangan untuk memastikan kelangsungan operasi. Dengan menyediakan analisis bahan bakar yang akurat dan dapat ditindaklanjuti secara langsung di lapangan, instrumen ini menjadi aset strategis yang tak ternilai. Alat ini memberdayakan pengguna untuk mencegah kerusakan mesin akibat bahan bakar yang tidak sesuai spesifikasi, mengamankan rantai pasokan, dan menjaga standar kualitas tertinggi dalam setiap misi kritis.
Introducing a revolutionary solution for in-field fuel analysis, this military-grade portable analyzer is engineered to provide comprehensive and rapid fuel characterization wherever it is needed. Built to operate in the most demanding environments, this device is ideal for military applications, remote logistics, quality control at fuel terminals, and supply verification. Its ability to deliver crucial data instantly eliminates reliance on central laboratories, enabling fast and precise decision-making to ensure fuel integrity and operational readiness.
At the core of this instrument's superiority lies the Raman Spectroscopy measurement principle. Utilizing a 1064 nm dispersive spectrometer and a Class I laser source, it can analyze a fuel sample in mere seconds. A warm-up time of just one minute and a measurement time of approximately thirty seconds per sample dramatically increase efficiency. Factory-set calibration using NIST standards guarantees a high degree of accuracy and reliability. The analysis is conducted within a light-tight sample compartment using disposable glass vials, simplifying the process and preventing cross-contamination.
Its analytical flexibility is unmatched, capable of identifying and characterizing a wide range of fuels including gasoline, diesel, jet fuel, and biodiesel. For gasoline, it can determine key parameters such as octane number (RON, MON), distillation fractions, vapor pressure, and the content of aromatics, olefins, and additives. For diesel, critical parameters like cetane index, flash point, and cloud point can be measured. The same extensive capabilities apply to jet fuel, where it can analyze freeze point, thermal stability, and heat of combustion, making it a single tool for all fuel analysis needs.
Designed for mobility and durability, this analyzer is equipped with an internal computer that complies with the MIL-STD 810G military standard, ensuring its performance remains reliable even under conditions of shock, vibration, and extreme temperatures. Intuitive software with basic library search capabilities allows for swift fuel identification and verification. Each unit is shipped in a robust, specially treated wooden crate, providing maximum protection during transit to any operational location worldwide.
This purchase package constitutes a complete field analysis solution. In addition to the main unit, a range of essential accessories such as measuring cylinders, precision thermometers, a densimeter, and spare fuses are included to ensure operational continuity. By providing accurate and actionable fuel analysis directly in the field, this instrument becomes an invaluable strategic asset. It empowers users to prevent engine damage from off-spec fuel, secure the supply chain, and maintain the highest quality standards in every critical mission.

