Memperkenalkan sebuah sistem eksperimental yang fundamental dan elegan untuk mendemonstrasikan dan mengukur interferensi optik menggunakan metode Biprisma Fresnel yang bersejarah Peralatan ini dirancang untuk memberikan mahasiswa pemahaman langsung tentang bagaimana sebuah muka gelombang (wavefront) dapat dibagi untuk menciptakan dua sumber cahaya koheren virtual sebuah konsep inti dalam studi optik gelombang
Eksperimen ini secara visual mendemonstrasikan fenomena interferensi dengan sangat jelas Cahaya dari satu celah sempit dilewatkan melalui biprisma yang kemudian membaginya seolah-olah berasal dari dua sumber terpisah Superposisi dari kedua gelombang ini menghasilkan pola interferensi yang terdiri dari frinji atau garis-garis terang dan gelap yang dapat diamati dan diukur oleh mahasiswa memberikan bukti nyata dari sifat gelombang cahaya
Aplikasi utama dari peralatan ini adalah sebagai alat ukur kuantitatif untuk menentukan panjang gelombang cahaya Dengan menggunakan eyepiece mikrometer presisi yang disertakan mahasiswa dapat secara akurat mengukur jarak antar frinji yang berdekatan atau lebar frinji Dengan mengukur parameter geometris lain dari setup eksperimen mereka dapat menghitung panjang gelombang dari sumber cahaya baik itu laser maupun lampu natrium dengan akurasi yang tinggi
Fleksibilitas adalah fitur utama dari sistem ini Perangkat ini dilengkapi dengan sumber laser semikonduktor 650nm yang aman untuk mata dan mudah digunakan menghasilkan pola frinji yang stabil dan fokus Selain itu tersedia juga opsi untuk menggunakan lampu natrium tradisional memungkinkan mahasiswa untuk mengukur panjang gelombang dari cahaya kuningnya yang khas dan membandingkan hasil dari sumber cahaya yang berbeda
Dibangun dengan standar kualitas tinggi bangku optik dari paduan aluminium yang kuat dan tahan lama memastikan stabilitas dan masa pakai yang panjang Desain dovetail groove pada slider memungkinkan pergerakan yang mulus dan presisi Sebuah fitur tambahan yang sangat berguna adalah rumah pelindung cahaya hitam yang memungkinkan eksperimen dapat dilakukan dengan jelas bahkan di dalam ruangan laboratorium yang terang
Secara keseluruhan peralatan interferensi biprisma ini adalah platform yang lengkap dan andal untuk eksperimen fisika dasar serta penelitian dan desain di perguruan tinggi dan universitas Ini menggabungkan eksperimen klasik yang bernilai historis dengan kenyamanan dan keamanan modern menjadikannya alat pengajaran yang sangat berharga untuk setiap laboratorium optik
Introducing a fundamental and elegant experimental system for demonstrating and measuring optical interference using the historic Fresnel Biprism method This apparatus is designed to give students a direct understanding of how a wavefront can be divided to create two virtual coherent light sources a core concept in the study of wave optics
This experiment visually demonstrates the phenomenon of interference with great clarity Light from a single narrow slit is passed through the biprism which then splits it as if it originated from two separate sources The superposition of these two waves produces an interference pattern consisting of bright and dark fringes that students can observe and measure providing tangible proof of the wave nature of light
The primary application of this apparatus is as a quantitative measurement tool for determining the wavelength of light By using the included precision micrometer eyepiece students can accurately measure the spacing between adjacent fringes or the fringe width By also measuring other geometric parameters of the experimental setup they can calculate the wavelength of the light source be it a laser or a sodium lamp with high accuracy
Flexibility is a key feature of this system The device is equipped with an eye-safe and easy-to-use 650nm semiconductor laser source which produces a stable and focused fringe pattern Additionally the option to use a traditional sodium lamp is available allowing students to measure the wavelength of its characteristic yellow light and compare the results from different light sources
Built to high quality standards the durable and high-strength aluminum alloy optical bench ensures stability and a long service life The dovetail groove design of the sliders allows for smooth and precise movement A very useful additional feature is the included black light-shield house which allows for clear experiments to be conducted even in a well-lit laboratory room
Overall this biprism interference apparatus is a complete and reliable platform for foundational physics experiments as well as design and research in colleges and universities It combines a classic historically valuable experiment with modern convenience and safety making it an invaluable teaching tool for any optics laboratory

